南宁市红十字会2022年度赈济救援队

救援装备第二批采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对一批赈济救援装备进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加投标，有关事项公告如下：

一、采购项目名称：南宁市红十字2022年度赈济救援队救援装备第二批采购。

二、采购预算金额：（人民币）大写壹万贰仟壹佰圆整，小写12100元。

三、采购项目内容：详见采购技术参数。

四、供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，具有国内法人资格或个体工商户，注册生产或经营本次所采购货物的厂（商）家。

报名时需提交的材料：(1)有效的法人营业执照(副本)复印件；(2)有效的法人身份证复印件；(3)法定代表人授权委托书及委托代理人身份证(委托时必须提供)；上述资料验原件收复印件（法定代表人授权委托书收原件)；所有复印件必须加盖单位公章，一式二份（一份装进投标文件袋，一份用作资格审查用）。
【注】：

（一）同等质量下，以价低者中标。

（二）合同签订期：自中标通知书发出之日起3个工作日内。

（三）交货期：自签订合同之日起5个工作日内。

（四）售后服务要求：

1、质量保证期：不少于1年，质量保证期内免费上门维修、更换配件；质量保证期满后提供终身维护，优惠提供零配件进行维修。

2、按厂家承诺实行“三包”； 免费送货到需货方指定地点，免费协助采购单位进行安装场地设计，免费安装、调试，安装应符合国家行业相关标准、规范及规定。

3、故障响应时间：设备在使用过程中发生质量问题，供应商技术人员在接到用户方通知后2小时响应，24小时内到达用户方现场解决处理。

4、投标人应承诺如中标后在南宁市设有固定的售后服务点（提供详细地址、技术人员名单、联系电话）。      

五、时间节点

投标时间：2022年8月23日8：00至2022年8月25日下午18点00分（非工作日不接收投标文件），开标时间：2022年8月26日上午10：00，请在投标截至时间前将报价文件密封送至南宁市红十字会608室，地点：南宁市青秀区佛子岭路34号，采购项目联系人：杨朝东，电话：0771-2801090。

南宁市红十字会

2022年8月22日

南宁市红十字2022年度赈济救援队

救援装备第二批采购技术参数

	序号
	名称
	数量
	单价
	小计
	品牌型号
	规格参数
	备注要求

	
	上升器

	5个
	650
	3250
	符合国际国内标准
	人体工程学设计的手柄能提供更好的舒适度和有力的抓握；注塑的手柄备有食指抓握区域，同时宽阔的底部支撑可防止手滑脱手；多重弧度棘齿凸轮设计，令其上升时阻力更低，而制停时咬合力更大，即使是在潮湿、结冰，或者覆盖泥沙的绳子上使用也非常稳定；下连接孔可同时连接挽索锁扣和脚踏圈的锁扣，可开启的安全凸轮使上升器在绳索的任何位置都可以用单手打开或安装，配戴手套依然操作自如。

适用绳索直径8-13mm；

重量：165g；

符合CE EN 567, CE EN12841 type B，NFPA 1983 Technical Use，EAC认证标准
	激光雕刻红十字标识及南宁市红十字搜救救援队文字

	
	可调挽索

	5条
	720
	3600
	符合国际国内标准
	可调式行进单挽索，动力绳可吸收冲击力，直径：10.5mm，在与另一条挽索配合使用时，可在各种行进方式下提供连接保护（绳索上升、沿横渡绳移动等）。因为配备ADJUST调节器，可以很容易地调节挽索长度，ADJUST绳索调节器可倒置安装，可以安装在锚点或安全带腹部连接点上。CAPTIV ADJUST和STUART配件使锁扣保持在合适位置，以便于挂锁。

重量：175g

单臂可调节长度：98cm

认证：CE EN 358，EAC，ANSI Z359.3，CSA Z259.11
	激光雕刻红十字标识及南宁市红十字搜救救援队文字

	
	绳索装备包

	5个
	280
	1400
	符合国际国内标准
	材质:聚氯乙烯（pvc）夹网布+织物
尺寸：38*25*60
容量：38L（可入100米 10.5mm绳）
重量：900g
执行标准： QB/T 1333-2018  
1、聚氯乙烯（pvc）夹网布，高周波压合，坚固耐磨；6.5cm柔软舒适轻水带有衬垫可调节肩带；
2、袋口搭型扣，实现快速开关操作功能，结实耐用
3、38L桶型设计，兼顾不同用途，包内备有2个绳头个挂点，1个吊包挂点，方便提拉吊运；
4.袋口有防漏档盖，预防小件漏出；档盖置有1名片卡位；产品使用UTX扣具。
	印制红十字标识

	
	高清望远镜

	1台
	850
	850
	符合国际国内标准
	倍率：10
物镜口径：50mm
棱镜系统：保罗
调焦系统：中调
视场m/1000m：120m
Angle：6.8°
最近观察距离：6m
出瞳直径：5.0mm
出瞳距离：20mm
尺寸：173*193*65mm
重量：1000g
	激光雕刻红十字标识及南宁市红十字搜救救援队文字

	
	大型天幕

	2个
	1500
	3000
	符合国际国内标准4.5
	规格：450*450*260cm(H)          
管材： 天幕专用支架，φ19mm*1.0mm铁管，塑胶连接头
面料：
300D涂银牛冿布，防水PU3000       
净重/毛重：24KG/26.0KG
标准配置：拖轮包装+1面涂银围挡
风绳：4米5mm*8条
地钉：35cm钢钉*8
25cm钢钉*8
	印制红十字标识及南宁市红十字会字样

	总计
	12100
	
	




