南宁市红十字会2022年度搜救救援队

救援装备采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对一批救援救援装备进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加投标，有关事项公告如下：

一、采购项目名称：南宁市红十字2022年度搜救救援队救援装备采购。

二、采购预算金额：（人民币）大写肆万玖仟叁佰元整，小写49300元。

三、采购项目内容：详见采购技术参数。

四、供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，具有国内法人资格或个体工商户，注册生产或经营本次所采购货物的厂（商）家。

报名时需提交的材料：(1)有效的法人营业执照(副本)；(2)有效的法人身份证复印件；(3)法定代表人授权委托书及委托代理人身份证(委托时必须提供)；上述资料验原件收复印件（法定代表人授权委托书收原件)；所有复印件必须加盖单位公章。

注：所有投标商品均需提供样品（参照），在同等质量下，以单价最低者中标。

五、时间节点

投标时间：2022年6月7日8：00至2022年6月13日中午12点00分（非工作日不接收投标文件），开标时间：2022年6月13日下午16：00，请在投标截至时间前将报价文件密封送至南宁市红十字会608室，地点：南宁市青秀区佛子岭路34号，采购项目联系人：杨启武，电话：0771-2801090。

南宁市红十字会

2022年6月6日

南宁市红十字2022年度搜救救援队

救援装备采购技术参数

	序号
	名称及参考图片
	预算单价（元）
	数量
	金额（元）
	参数规格
	备注

	
	全身安全吊带
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	4850.00
	5具
	24250.00
	材质：尼龙、聚酯、铝、钢

重量：2530 g

腰带：70 - 93 cm


腿环：47 - 62 cm


身高：165 - 185 cm


颜色：黄黑

认证：ANSI Z359.11 NFPA1983 CLASS III  CSA Z259.10 CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 12841 type B

功能配置要求：

1、五点式全身安全带，内置集成CROLL L胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；

2、半硬式、宽大的腰带和腿环，使用透气泡棉作内衬，提高悬挂时的舒适度；

3、配有双保险DOUBLE BACK PLUS卡扣。腿环备有自动上锁扣，后背(腰带和腿环之间)带有DOUBLE BACK自锁扣；

4、配有五个备有保护套的成形工具环，两个CARITOOL工具挂环槽，两个TOOLBAG工具包连接点，配有携带工具架凹槽，配有预设型胸式上升器的链接，使上升承载受力时更加安全；

5、腹部固定点:连接下降器，用于单模式的定位挽索，前进挽索和座椅式安全带；

6、侧面固定点：用于双模式的定位挽索固定；

7、胸部附着点：附着防坠落系统；

8、背部附着点：附着防坠落系统；

9、腰带上的后部固定点：连接挽索。

	含印制指定文字及标识

	
	自动制停下降器
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	2010.00
	5个
	10050.00
	1、绳径：直径10至11.5毫米的绳索兼容

2、单人最大工作负荷：150千克

3、两人（救援）的最大工作负荷：250千克

4、材质：铝，钢，尼龙

5、重量：615克

6、认证：CE EN 12841 type C, CE EN 341 Class A, NFPA 1983 Technical Use, EAC

7、带有自动制停功能

8、带有防恐慌功能防止慌乱时错误操作

9、颜色：金黄色

功能要求：

1、带防恐慌功能的自动制动下降器I'D EVAC主要用于锚点疏散。

2、人体工程学把手可舒适地控制下降，特别设计用于在锚点操作重物。

3、内置的防恐慌功能和防错装齿能降低因错误使用而产生事故的风险。

4、AUTO-LOCK系统能自动止住绳索滑动，而无需操作把手或打制动结。一旦锁住，不需触动手柄即可收绳。

4、安全开关可在安装绳索的同时保持设备始终与锚点相连。
	含印制指定文字及标识

	
	双ASPA止坠器
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	3000.00
	5套
	15000.00
	绳径：兼容10-13毫米直径的绳索

一、止坠器：

颜色：金黄色

重量：425克

材料：铝，不锈钢和尼龙

认证：CE EN 353-2, CE EN 12841 type A, EAC

功能要求：

1、安全绳索通过ASAP LOCK移动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。

2、普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。

3、如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。

4、ASAP LOCK内置了锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。

5、连接臂能防止通过中间时设备发生掉落。

6、ASAP LOCK配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离。

二、势能带：

长度：40cm

重量：205g

最大负荷：250kg；

颜色：黄黑色

认证：符合CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet认证标准

功能要求：

1、配合用于移动止坠器，可双人救援使用，配有撕裂式扁带，装于拉链式包内，可视化管理，便于安全检查，遇冲坠时势能吸收器通过织带撕裂吸收对使用者的冲击力。

2、两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损。

	含印制指定文字及标识

	合计
	49300.00
	
	




