南宁市红十字会2022年度赈济救援队

救援装备采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对一批赈济救援装备进行询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加投标，有关事项公告如下：

一、采购项目名称：南宁市红十字2022年度赈济救援队救援装备采购。

二、采购预算金额：（人民币）大写壹万零柒佰圆整，小写10700元。

三、采购项目内容：详见采购技术参数。

四、供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，具有国内法人资格或个体工商户，注册生产或经营本次所采购货物的厂（商）家。

报名时需提交的材料：(1)有效的法人营业执照(副本)；(2)有效的法人身份证复印件；(3)法定代表人授权委托书及委托代理人身份证(委托时必须提供)；上述资料验原件收复印件（法定代表人授权委托书收原件)；所有复印件必须加盖单位公章。

注：1、保证能够在12个小时内响应采购方的要求；2、在同等质量下，以最低者中标。

五、时间节点

投标时间：2022年6月20日8：00至2022年6月23日中午12点00分（非工作日不接收投标文件），开标时间：2022年6月23日下午16：00，请在投标截至时间前将报价文件密封送至南宁市红十字会608室，地点：南宁市青秀区佛子岭路34号，采购项目联系人：杨朝东，电话：0771-2801090。

南宁市红十字会

2022年6月17日

南宁市红十字2022年度赈济救援队

救援装备采购技术参数

	序号
	名称及参考图片
	预算单价（元）
	数量
	金额（元）
	参数规格
	备注

	
	便携应急工作灯
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	3000.00
	2套
	6000.00
	性能特点：
1、 一灯多用即可升起充当固定照明使用，亦可手提当探照灯使用，满足不同客户的照明需求。
2、 同时具备聚、泛光照明及红/黄警示功能，满足不同场所的照明需求。
3、 箱体配备LCD屏，采用图像的形式来生动、直观地指示不同的照明模式针对不同的照明模式，可手动进行10%-100%无极调光，且LCD屏上可直观的显示电池剩余工作时间。
4、 一体化设计，升降杆能升高到1.5m,也能收缩折叠 重量轻，整灯重量小于8kg同时满足手提、肩背的的携带较为方便。
5、 人性化设计 ，具备USB对外充电功能，满足户外 给*机及其它小设备充电应急使用。
技术参数：
1、电池额定电压：DC21.6V
2、电池额定容量:13.2AH
3、光源（LED）；额定功率：45W ;使用寿命：100000h
4、照明形式：聚光/泛光
5、调光形式：10%-100%无极调光
6、警示灯颜色：红/黄色
7、连续照明时间：大于8小时
8、充电照明：大约6小时
9、电池使用寿命：约100循环
10、外形尺寸：收缩状态510*290*220mm;升起状态：510*290*1500mm
11、重量：小于8kg
12、防护等级：IP65（灯头） IP54（箱体）
	含印制指定文字及标识

	
	移动电源
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	4700.00
	1套
	4700.00
	重量：7.9kg

尺寸：28.9*18.4*23.5cm

循环寿命：800+次循环（80%）

容量：720Wh

交流输出：2个，额定600W/智能逆变1500W 220V交流50Hz

车载点烟口输出：136W13.6V直流10A（max）

USB快充输出：18W 5-12V 直流2.4A（max）

USB输出：2个12W 5V直流2.4A

5521直流输出：2个 每个端口13.6V 直流3A（max）

Type-C输出：100W 5-20V 直流5A（max）

市电充电电压：交流220V-240V（50Hz/60Hz）

市电充电功率：660W

行车充电参数：12V直流8A（max）

太阳能充电参数：200W 10-25V 直流12A（max）

外壳材质：ABS PC

含移动电源收纳袋一个
	含印制指定文字及标识

	合计
	10700元
	
	




